{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["表1","表2","表3","表4"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"表1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":14,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,13]]}
["表1 无组织废气（手工监测）污染物监测原始结果表"]
["序号","生产设施编号/\n无组织排放编号","监测日期","监测地点","监测点位","颗粒物(mg/m3)","标准值(mg/m3)","是否超标","超标原因","测量方法","气温（℃）","气压（kPa）","风速（m/s)","风向"]
[1,null,"2025.3.5","轧钢车间","1#",0.702,8,"否","/","重量法",3,89.5,2,"南"]
[2,null,"2025.3.5","轧钢车间","2#",0.767,8,"否","/","重量法",3,89.5,2,"南"]
[3,null,"2025.3.5","轧钢车间","3#",0.679,8,"否","/","重量法",3,89.5,2,"南"]
[4,null,"2025.3.5","轧钢车间","4#",0.631,8,"否","/","重量法",1,89.5,2,"南"]
[5,null,"2025.3.5","厂界无组织","1#",0.246,1,"否","/","重量法",4,89.4,1.6,"南"]
[6,null,"2025.3.5","厂界无组织","2#",0.412,1,"否","/","重量法",1,89.5,2,"南"]
[7,null,"2025.3.5","厂界无组织","3#",0.446,1,"否","/","重量法",3,89.4,1.9,"南"]
[8,null,"2025.3.5","厂界无组织","4#",0.452,1,"否","/","重量法",1,89.5,2,"南"]
[17,null,"2025.3.5","厂界一氧化碳","1#",0.407,10,"否","/","重量法",3,89.4,1.9,"南"]
[18,null,"2025.3.5","厂界一氧化碳","2#",0.421,10,"否","/","重量法",4,89.4,1.6,"南"]
[19,null,"2025.3.5","厂界一氧化碳","3#",0.426,10,"否","/","重量法",4,89.4,1.6,"南"]
[20,null,"2025.3.5","厂界一氧化碳","4#",0.424,10,"否","/","重量法",4,89.4,1.6,"南"]

{"sheet":"表2","index":1,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,2,1],[1,2,1,9],[1,10,2,10],[3,0,5,0],[3,10,8,10],[6,0,8,0],[9,0,10,1],[9,2,9,9],[9,10,10,10],[11,0,13,0],[11,10,16,10],[14,0,16,0]]}
["表2 噪声监测结果表"]
["监测点位",null,"厂界",{"$nulls":7},"备注"]
[null,null,"1#","2#","3#","4#","5#","6#","7#","8#"]
["2025.3.5昼间","Leq",57.7,53.4,51,51.3,44,46.7,50.5,51,"天气状况：晴； 风速：昼1.6m/s、夜1.7m/s"]
[null,"标准限值",60,60,60,60,60,60,60,60]
[null,"达标情况","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标"]
["2025.3.5夜间","Leq",47.3,45.9,43.8,46.7,41.8,45.6,45.8,45.5]
[null,"标准限值",60,60,60,60,60,60,60,60]
[null,"达标情况","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标"]
["监测点位",null,"厂界",{"$nulls":7},"备注"]
[null,null,"1#","2#","3#","4#","5#","6#","7#","8#"]
["2025.3.5昼间","Lmax（偶发）",60.3,60.7,55.3,59.9,56.5,56.2,57.5,59.6,"天气状况：晴； 风速：夜1.7m/s"]
[null,"标准限值",65,65,65,65,65,65,65,65]
[null,"达标情况","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标"]
["2025.3.5夜间","Lmax（频发）",53.4,51.7,53.6,54,59.9,57.7,59.3,58.7]
[null,"标准限值",60,60,60,60,60,60,60,60]
[null,"达标情况","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标"]

{"sheet":"表3","index":2,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,3],[1,4,1,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[3,0,13,0],[3,1,13,1],[3,2,3,3],[4,2,4,3],[5,2,7,2],[8,2,10,2],[11,2,13,2],[14,0,24,0],[14,1,24,1],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[16,2,18,2],[19,2,21,2],[22,2,24,2]]}
["表3 有组织废气（手工监测）污染物监测原始结果表"]
["监测时间","监测点位","监测项目及指标",null,"监测结果",null,null,"平均值","标准限值","达标情况"]
[{"$nulls":4},"第1次","第2次","第3次"]
["2025.5.20","轧钢煤烟废气排放口","烟气流量（m³/h）",null,78861,81374,77098,{"$f":"AVERAGE(E4:G4)","v":79111},"/","达标"]
[null,null,"实测氧含量（%）",null,8.5,8.5,8.5,{"$f":"AVERAGE(E5:G5)","v":8.5},"/","达标"]
[null,null,"颗粒物","实测浓度（mg/m³）",1.9,1.6,2.3,{"v":1.93333333333333,"d":"1.9"},"/","达标"]
[{"$nulls":3},"折算浓度（mg/m³）",2,1.7,2.4,{"v":2.03333333333333,"d":"2.0"},10,"达标"]
[{"$nulls":3},"排放速率（kg/h）",0.15,0.13,0.177,{"v":0.152333333333333,"d":"0.152"},"/","达标"]
[null,null,"二氧化硫","实测浓度（mg/m³）",4,5,5,5,"/","达标"]
[{"$nulls":3},"折算浓度（mg/m³）",4,5,5,5,50,"达标"]
[{"$nulls":3},"排放速率（kg/h）",0.315,0.407,0.385,0.369,"/","达标"]
[null,null,"氮氧化物","实测浓度（mg/m³）",34,36,41,37,"/","达标"]
[{"$nulls":3},"折算浓度（mg/m³）",35,37,43,38,200,"达标"]
[{"$nulls":3},"排放速率（kg/h）",2.681,2.929,3.161,2.924,"/","达标"]
["2025.5.20","轧钢空烟废气排放口","烟气流量（m³/h）",null,44812,48068,45473,{"v":46117.6666666667,"d":"46118"},"/","达标"]
[null,null,"实测氧含量（%）",null,8.5,8.2,8.3,{"v":8.33333333333333,"d":"8.3"},"/","达标"]
[null,null,"颗粒物","实测浓度（mg/m³）",1.3,1.2,1.4,1.3,"/","达标"]
[{"$nulls":3},"折算浓度（mg/m³）",1.4,1.2,1.4,{"v":1.33333333333333,"d":"1.3"},10,"达标"]
[{"$nulls":3},"排放速率（kg/h）",0.058,0.054,0.064,{"v":0.0586666666666667,"d":"0.059"},"/","达标"]
[null,null,"二氧化硫","实测浓度（mg/m³）","ND","ND","ND","ND","/","达标"]
[{"$nulls":3},"折算浓度（mg/m³）","ND","ND","ND","ND",50,"达标"]
[{"$nulls":3},"排放速率（kg/h）",0.045,0.09,0.091,0.075,"/","达标"]
[null,null,"氮氧化物","实测浓度（mg/m³）",35,40,35,{"$f":"AVERAGE(E23:G23)","v":{"v":36.6666666666667,"d":"37"}},"/","达标"]
[{"$nulls":3},"折算浓度（mg/m³）",36,41,36,{"v":37.6666666666667,"d":"38"},200,"达标"]
[{"$nulls":3},"排放速率（kg/h）",1.568,1.803,1.592,{"v":1.65433333333333,"d":"1.654"},"/","达标"]

{"sheet":"表4","index":3,"n_rows":23,"n_cols":9,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[3,0,8,0],[3,2,8,2],[9,0,14,0],[9,2,14,2],[15,0,20,0],[15,2,20,2]]}
["表4 废水（手工监测）污染物监测原始结果表"]
["监测时间","监测项目","监测点位","监测结果",null,null,"平均值","标准限值","达标情况"]
[{"$nulls":3},"第1次","第2次","第3次"]
["2025.1.15","总镉mg/L","烧结脱硫废水","0.05L","0.05L","0.05L","0.05L",0.1,"达标"]
[null,"总铬mg/L",null,0.013,0.016,0.014,0.014,1.5,"达标"]
[null,"六价铬mg/L",null,"0.004L","0.004L","0.004L","0.004L",0.5,"达标"]
[null,"总汞mg/L",null,"0.00004L","0.00004L",5e-5,"0.00004L",0.05,"达标"]
[null,"总砷mg/L",null,"0.0003L","0.0003L","0.0003L","0.0003L",0.5,"达标"]
[null,"总镍mg/L",null,"0.05L","0.05L","0.05L","0.05L",1,"达标"]
["2025.2.13","总镉mg/L","热轧冷却水排放口","0.05L","0.05L","0.05L","0.05L",0.1,"达标"]
[null,"总铬mg/L",null,0.011,0.01,0.013,0.011,1.5,"达标"]
[null,"六价铬mg/L",null,"0.004L","0.004L","0.004L","0.004L",0.5,"达标"]
[null,"总汞mg/L",null,"0.00004L","0.00004L",6e-5,4e-5,0.05,"达标"]
[null,"总砷mg/L",null,"0.0003L",0.0004,0.0004,0.0003,0.5,"达标"]
[null,"总镍mg/L",null,"0.05L","0.05L","0.05L","0.05L",1,"达标"]
["2025.3.11","总镉mg/L","热轧冷却水排放口","0.05L","0.05L","0.05L","0.05L",0.1,"达标"]
[null,"总铬mg/L",null,0.015,0.018,0.016,0.016,1.5,"达标"]
[null,"六价铬mg/L",null,"0.004L","0.004L","0.004L","0.004L",0.5,"达标"]
[null,"总汞mg/L",null,"0.00004L","0.00004L",5e-5,"0.00004L",0.05,"达标"]
[null,"总砷mg/L",null,"0.0003L","0.0003L","0.0003L","0.0003L",0.5,"达标"]
[null,"总镍mg/L",null,"0.05L","0.05L","0.05L","0.05L",1,"达标"]
[]
["L表示未检出"]