{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["表1","表2","表3","表4"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"表1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":14,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,10]]}
["表1 无组织废气（手工监测）污染物监测原始结果表"]
["序号","生产设施编号/\n无组织排放编号","监测日期","监测地点","监测点位","颗粒物(mg/m3)","标准值(mg/m3)","是否超标","超标原因","测量方法","气温（℃）","气压（kPa）","风速（m/s)","风向"]
[1,null,"2025.3.7","烧结车间","1#",0.731,8,"否","/","重量法",3,89.4,1.4,"南"]
[2,null,"2025.3.7","烧结车间","2#",0.831,8,"否","/","重量法",3,89.4,1.1,"南"]
[3,null,"2025.3.7","烧结车间","3#",0.647,8,"否","/","重量法",3,89.4,1.4,"南"]
[4,null,"2025.3.7","烧结车间","4#",0.791,8,"否","/","重量法",3,89.4,1.1,"南"]
[5,null,"2025.3.7","高炉车间","1#",0.808,8,"否","/","重量法",4,89.4,1.1,"南"]
[6,null,"2025.3.7","高炉车间","2#",0.867,8,"否","/","重量法",3,89.4,1.4,"南"]
[7,null,"2025.3.7","高炉车间","3#",0.767,8,"否","/","重量法",4,89.4,1.1,"南"]
[8,null,"2025.3.7","高炉车间","4#",0.847,8,"否","/","重量法",3,89.4,1.3,"南"]
[9,null,"2025.3.8","运输系统","1#",1.62,8,"否","/","重量法",9,89.3,1.3,"南"]
[10,null,"2025.3.8","运输系统","2#",2.54,8,"否","/","重量法",9,89.3,1.3,"南"]
[11,null,"2025.3.8","运输系统","3#",1.79,8,"否","/","重量法",8,89.3,1.6,"南"]
[12,null,"2025.3.8","运输系统","4#",0.769,8,"否","/","重量法",9,89.3,1.3,"南"]
[13,null,"2025.3.8","运输系统","5#",1.16,8,"否","/","重量法",6,89.3,1.5,"南"]
[14,null,"2025.3.8","运输系统","6#",1.44,8,"否","/","重量法",9,89.3,1.3,"南"]
[15,null,"2025.3.8","厂界","1#",0.249,1,"否","/","重量法",2,89.5,1.6,"南"]
[16,null,"2025.3.8","厂界","2#",0.437,1,"否","/","重量法",6,89.3,1.5,"南"]
[17,null,"2025.3.8","厂界","3#",0.448,1,"否","/","重量法",2,89.5,1.6,"南"]
[18,null,"2025.3.8","厂界","4#",0.447,1,"否","/","重量法",9,89.3,1.3,"南"]
[19,null,"2025.3.8","厂界CO","1#",0.401,10,"否","/","非分散红外法",6,89.3,1.5,"南"]
[20,null,"2025.3.8","厂界CO","2#",0.422,10,"否","/","非分散红外法",6,89.3,1.5,"南"]
[21,null,"2025.3.8","厂界CO","3#",0.426,10,"否","/","非分散红外法",9,89.3,1.3,"南"]
[22,null,"2025.3.8","厂界CO","4#",0.43,10,"否","/","非分散红外法",2,89.5,1.6,"南"]

{"sheet":"表2","index":1,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,2,1],[1,2,1,9],[1,10,2,10],[3,0,5,0],[3,10,8,10],[6,0,8,0],[9,0,10,1],[9,2,9,9],[9,10,10,10],[11,0,13,0],[11,10,16,10],[14,0,16,0]]}
["表2 噪声监测结果表                                      单位：dB（A)"]
["监测点位",null,"厂界",{"$nulls":7},"备注"]
[null,null,"1#","2#","3#","4#","5#","6#","7#","8#"]
["2025.3.7昼间","Leq",54.8,56.7,57.1,55.2,54.1,57.2,54.8,56.5,"天气状况：晴； 风速：昼1.1m/s、夜1.9m/s"]
[null,"标准限值",60,60,60,60,60,60,60,60]
[null,"达标情况","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标"]
["2025.3.7夜间","Leq",56,56.9,44.4,46.8,46.1,48.6,46.3,44.9]
[null,"标准限值",60,60,60,60,60,60,60,60]
[null,"达标情况","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标"]
["监测点位",null,"厂界",{"$nulls":7},"备注"]
[null,null,"1#","2#","3#","4#","5#","6#","7#","8#"]
["2025.3.6夜间","Lmax（偶发）",60.2,61.6,59.5,62.6,64,57.9,63.4,58.7,"天气状况：晴； 风速：夜1.9m/s"]
[null,"标准限值",65,65,65,65,65,65,65,65]
[null,"达标情况","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标"]
["2025.3.6夜间","Lmax（频发）",58.2,54.2,53,55.5,58,51.8,56.9,57.2]
[null,"标准限值",65,65,65,65,65,65,65,65]
[null,"达标情况","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标"]

{"sheet":"表3","index":2,"n_rows":17,"n_cols":10,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,3],[1,4,1,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[3,0,5,0],[3,1,11,1],[3,2,5,2],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[9,0,11,0],[9,2,11,2],[12,0,16,0],[12,1,16,1],[12,2,16,2]]}
["表3 有组织废气（手工监测）污染物监测原始结果表"]
["监测时间","监测项目","监测点位及指标",null,"监测结果",null,null,"平均值","标准限值","达标情况"]
[{"$nulls":4},"第1次","第2次","第3次"]
["2025.3.18","颗粒物","烧结配料筛分（破碎筛分）排放口","标杆流量（Nm³/h）",195970,199241,204421,{"$f":"AVERAGE(E4:G4)","v":{"v":199877.333333333,"d":"199877"}},"/","/"]
[{"$nulls":3},"实测浓度（mg/m³）",3,3.1,2.8,{"$f":"AVERAGE(E5:G5)","v":{"v":2.96666666666667,"d":"3.0"}},10,"达标"]
[{"$nulls":3},"排放速率（kg/h）",0.588,0.618,0.572,{"v":0.592666666666667,"d":"0.593"},"/","/"]
["2025.3.19",null,"1#烧结配料混料(一次混料)排放口","标杆流量（Nm³/h）",8930,9694,9282,9302,"/","/"]
[{"$nulls":3},"实测浓度（mg/m³）",7.6,7.3,7,7.3,10,"达标"]
[{"$nulls":3},"排放速率（kg/h）",0.068,0.071,0.065,0.068,"/","/"]
["2025.3.19",null,"2#烧结配料混料(二次混料)排放口","标杆流量（Nm³/h）",2734,2868,2823,{"v":2808.33333333333,"d":"2808"},"/","/"]
[{"$nulls":3},"实测浓度（mg/m³）",8.8,8,7.5,8.1,10,"达标"]
[{"$nulls":3},"排放速率（kg/h）",0.024,0.023,0.021,{"v":0.0226666666666667,"d":"0.023"},"/","/"]
["2025.3.18","氟化物","烧结机头","实测氧含量%",15.52,15,15.01,{"$f":"AVERAGE(E13:G13)","v":{"v":15.1766666666667,"d":"15.18"}},"/","/"]
[{"$nulls":3},"标杆流量（Nm³/h）",965967,965491,986256,{"v":972571.333333333,"d":"972571"},"/","/"]
[{"$nulls":3},"实测浓度（mg/m³）",0.63,0.64,0.62,0.63,"/","/"]
[{"$nulls":3},"折算浓度（mg/m³）",0.575,0.533,0.518,0.542,4,"达标"]
[{"$nulls":3},"排放速率（kg/h）",0.609,0.618,0.613,{"v":0.613333333333333,"d":"0.613"},"/","/"]

{"sheet":"表4","index":3,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[3,0,5,0],[3,2,5,2],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[9,0,11,0],[9,2,11,2]]}
["表4 废水（手工监测）污染物监测原始结果表"]
["监测时间","监测项目","监测点位","监测结果",null,null,"平均值","标准限值","达标情况"]
[{"$nulls":3},"第1次","第2次","第3次"]
["2025.1.15","总砷mg/L","烧结脱硫废水","0.0003L","0.0003L","0.0003L","0.0003L",0.5,"达标"]
[null,"总铅mg/L",null,"0.2L","0.2L","0.2L","0.2L",1,"达标"]
[null,"流量L/s",null,1.5,1.5,1.5,1.5,"/","/"]
["2025.2.13","总砷mg/L","烧结脱硫废水","0.0003L","0.0003L","0.0003L","0.0003L",0.5,"达标"]
[null,"总铅mg/L",null,"0.2L","0.2L","0.2L","0.2L",1,"达标"]
[null,"流量L/s",null,1.3,1.3,1.3,1.3,"/","/"]
["2025.3.11","总砷mg/L","烧结脱硫废水","0.0003L","0.0003L","0.0003L","0.0003L",0.5,"达标"]
[null,"总铅mg/L",null,"0.2L","0.2L","0.2L","0.2L",1,"达标"]
[null,"流量L/s",null,0.68,0.68,0.68,0.68,"/","/"]
[]
["L表示未检出"]