{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["表1","表2","表3","表4"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"表1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":14,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,13]]}
["表1 无组织废气（手工监测）污染物监测原始结果表"]
["序号","生产设施编号/\n无组织排放编号","监测日期","监测地点","监测点位","颗粒物(mg/m3)","标准值(mg/m3)","是否超标","超标原因","测量方法","气温（℃）","气压（kPa）","风速（m/s)","风向"]
[5,null,"2025.6.24","厂界无组织","1#",0.353,1,"否","/","重量法",23,89.5,1.4,"北"]
[6,null,"2025.6.24","厂界无组织","2#",0.436,1,"否","/","重量法",27,89.6,1.6,"北"]
[7,null,"2025.6.24","厂界无组织","3#",0.46,1,"否","/","重量法",30,89.5,1.5,"北"]
[8,null,"2025.6.24","厂界无组织","4#",0.459,1,"否","/","重量法",27,89.6,1.6,"北"]
[17,null,"2025.6.24","厂界一氧化碳","1#",0.547,10,"否","/","重量法",23,89.5,1.4,"北"]
[18,null,"2025.6.24","厂界一氧化碳","2#",0.462,10,"否","/","重量法",27,89.6,1.6,"北"]
[19,null,"2025.6.24","厂界一氧化碳","3#",0.497,10,"否","/","重量法",30,89.5,1.5,"北"]
[20,null,"2025.6.24","厂界一氧化碳","4#",0.493,10,"否","/","重量法",27,89.6,1.6,"北"]

{"sheet":"表2","index":1,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,2,1],[1,2,1,5],[1,6,2,6],[3,0,5,0],[3,6,8,6],[6,0,8,0],[9,0,10,1],[9,2,9,5],[9,6,10,6],[11,0,13,0],[11,6,13,6]]}
["表2 噪声监测结果表"]
["监测点位",null,"厂界",{"$nulls":3},"备注"]
[null,null,"1#","2#","3#","4#"]
["2025.6.29昼间","Leq",56.9,56.2,56,55.3,"天气状况：晴； 风速：昼1.9m/s、夜2.1m/s"]
[null,"标准限值",60,60,60,60]
[null,"达标情况","达标","达标","达标","达标"]
["2025.6.29夜间","Leq",43.5,45.8,44.3,45]
[null,"标准限值",50,50,50,50]
[null,"达标情况","达标","达标","达标","达标"]
["监测点位",null,"厂界",{"$nulls":3},"备注"]
[null,null,"1#","2#","3#","4#"]
["2025.6.29夜间","Lmax（频发）",48.5,54.3,51.6,50.8]
[null,"标准限值",60,60,60,60]
[null,"达标情况","达标","达标","达标","达标"]

{"sheet":"表3","index":2,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,3],[1,4,1,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[3,0,13,0],[3,1,13,1],[3,2,3,3],[4,2,4,3],[5,2,7,2],[8,2,10,2],[11,2,13,2],[14,0,24,0],[14,1,24,1],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[16,2,18,2],[19,2,21,2],[22,2,24,2]]}
["表3 有组织废气（手工监测）污染物监测原始结果表"]
["监测时间","监测点位","监测项目及指标",null,"监测结果",null,null,"平均值","标准限值","达标情况"]
[{"$nulls":4},"第1次","第2次","第3次"]
["2025.5.23","轧钢煤烟废气排放口","烟气流量（m³/h）",null,78952,76814,78680,{"$f":"AVERAGE(E4:G4)","v":{"v":78148.6666666667,"d":"78149"}},"/","达标"]
[null,null,"实测氧含量（%）",null,8.5,8.2,8,{"$f":"AVERAGE(E5:G5)","v":{"v":8.23333333333333,"d":"8.2"}},"/","达标"]
[null,null,"颗粒物","实测浓度（mg/m³）",1.1,1.1,1.3,{"$f":"AVERAGE(E6:G6)","v":{"v":1.16666666666667,"d":"1.2"}},"/","达标"]
[{"$nulls":3},"折算浓度（mg/m³）",1.1,1.1,1.3,{"$f":"AVERAGE(E7:G7)","v":{"v":1.16666666666667,"d":"1.2"}},10,"达标"]
[{"$nulls":3},"排放速率（kg/h）",0.087,0.084,0.102,{"$f":"AVERAGE(E8:G8)","v":0.091},"/","达标"]
[null,null,"二氧化硫","实测浓度（mg/m³）",5,7,7,6,"/","达标"]
[{"$nulls":3},"折算浓度（mg/m³）",5,7,7,6,50,"达标"]
[{"$nulls":3},"排放速率（kg/h）",0.39,0.538,0.551,0.495,"/","达标"]
[null,null,"氮氧化物","实测浓度（mg/m³）",37,32,34,34,"/","达标"]
[{"$nulls":3},"折算浓度（mg/m³）",38,32,34,35,200,"达标"]
[{"$nulls":3},"排放速率（kg/h）",2.92,2.46,2.68,{"v":2.69,"d":"2.690"},"/","达标"]
["2025.5.20","轧钢空烟废气排放口","烟气流量（m³/h）",null,43499,39110,41080,{"$f":"AVERAGE(E15:G15)","v":{"v":41229.6666666667,"d":"41230"}},"/","达标"]
[null,null,"实测氧含量（%）",null,8.1,8,8.2,{"$f":"AVERAGE(E16:G16)","v":8.1},"/","达标"]
[null,null,"颗粒物","实测浓度（mg/m³）",2,1.8,1.9,{"$f":"AVERAGE(E17:G17)","v":1.9},"/","达标"]
[{"$nulls":3},"折算浓度（mg/m³）",2,1.8,1.9,{"$f":"AVERAGE(E18:G18)","v":1.9},10,"达标"]
[{"$nulls":3},"排放速率（kg/h）",0.087,0.07,0.078,{"$f":"AVERAGE(E19:G19)","v":{"v":0.0783333333333333,"d":"0.078"}},"/","达标"]
[null,null,"二氧化硫","实测浓度（mg/m³）",8,9,8,8,"/","达标"]
[{"$nulls":3},"折算浓度（mg/m³）",8,9,8,8,50,"达标"]
[{"$nulls":3},"排放速率（kg/h）",0.348,0.352,0.329,0.343,"/","达标"]
[null,null,"氮氧化物","实测浓度（mg/m³）",35,35,36,{"$f":"AVERAGE(E23:G23)","v":{"v":35.3333333333333,"d":"35"}},"/","达标"]
[{"$nulls":3},"折算浓度（mg/m³）",35,35,37,36,200,"达标"]
[{"$nulls":3},"排放速率（kg/h）",{"v":1.52,"d":"1.520"},{"v":1.37,"d":"1.370"},{"v":1.48,"d":"1.480"},{"v":1.46,"d":"1.460"},"/","达标"]

{"sheet":"表4","index":3,"n_rows":23,"n_cols":9,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[3,0,8,0],[3,2,8,2],[9,0,14,0],[9,2,14,2],[15,0,20,0],[15,2,20,2]]}
["表4 废水（手工监测）污染物监测原始结果表"]
["监测时间","监测项目","监测点位","监测结果",null,null,"平均值","标准限值","达标情况"]
[{"$nulls":3},"第1次","第2次","第3次"]
["2025.5.17","总镉mg/L","烧结脱硫废水","0.05L","0.05L","0.05L","0.05L",0.1,"达标"]
[null,"总铬mg/L",null,0.021,0.023,0.026,0.023,1.5,"达标"]
[null,"六价铬mg/L",null,"0.004L","0.004L","0.004L","0.004L",0.5,"达标"]
[null,"总汞mg/L",null,"0.00004L",0.00013,"0.004L","0.004L",0.05,"达标"]
[null,"总砷mg/L",null,0.0006,0.0008,0.0006,0.0007,0.5,"达标"]
[null,"总镍mg/L",null,"0.05L","0.05L","0.05L","0.05L",1,"达标"]
["2025.6.24","总镉mg/L","热轧冷却水排放口","0.05L","0.05L","0.05L","0.05L",0.1,"达标"]
[null,"总铬mg/L",null,0.025,0.027,0.023,0.025,1.5,"达标"]
[null,"六价铬mg/L",null,"0.004L","0.004L","0.004L","0.004L",0.5,"达标"]
[null,"总汞mg/L",null,0.00022,0.00013,8e-5,0.00014,0.05,"达标"]
[null,"总砷mg/L",null,"0.0003L","0.0003L","0.0003L","0.0003L",0.5,"达标"]
[null,"总镍mg/L",null,"0.05L","0.05L","0.05L","0.05L",1,"达标"]
["2025.7.11","总镉mg/L","热轧冷却水排放口","0.05L","0.05L","0.05L","0.05L",0.1,"达标"]
[null,"总铬mg/L",null,0.024,0.021,0.026,0.024,1.5,"达标"]
[null,"六价铬mg/L",null,"0.004L","0.004L","0.004L","0.004L",0.5,"达标"]
[null,"总汞mg/L",null,4e-5,9e-5,6e-5,6e-5,0.05,"达标"]
[null,"总砷mg/L",null,0.0004,"0.0003L","0.0003L","0.0003L",0.5,"达标"]
[null,"总镍mg/L",null,"0.05L","0.05L","0.05L","0.05L",1,"达标"]
[]
["L表示未检出"]