{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["表1","表2","表3","表4"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"表1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":14,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,10]]}
["表1 无组织废气（手工监测）污染物监测原始结果表"]
["序号","生产设施编号/\n无组织排放编号","监测日期","监测地点","监测点位","颗粒物(mg/m3)","标准值(mg/m3)","是否超标","超标原因","测量方法","气温（℃）","气压（kPa）","风速（m/s)","风向"]
[1,null,"2025.6.22","厂界","1#",0.214,1,"否","/","重量法",30,89.6,1.6,"东北"]
[2,null,"2025.6.22","厂界","2#",0.398,1,"否","/","重量法",33,89.4,1.3,"东北"]
[3,null,"2025.6.22","厂界","3#",0.393,1,"否","/","重量法",35,89.2,1.6,"东北"]
[4,null,"2025.6.22","厂界","4#",0.377,1,"否","/","重量法",33,89.2,1.2,"东北"]
[5,null,"2025.6.22","厂界CO","1#",0.505,10,"否","/","非分散红外法",30,89.6,1.6,"东北"]
[6,null,"2025.6.22","厂界CO","2#",0.498,10,"否","/","非分散红外法",33,89.4,1.3,"东北"]
[7,null,"2025.6.22","厂界CO","3#",0.518,10,"否","/","非分散红外法",35,89.2,1.6,"东北"]
[8,null,"2025.6.22","厂界CO","4#",0.519,10,"否","/","非分散红外法",33,89.2,1.2,"东北"]

{"sheet":"表2","index":1,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,2,1],[1,2,1,7],[1,8,2,8],[3,0,5,0],[3,8,8,8],[6,0,8,0],[9,0,10,1],[9,2,9,7],[9,8,10,8],[11,0,13,0],[11,8,13,8]]}
["表2 噪声监测结果表                                      单位：dB（A)"]
["监测点位",null,"厂界",{"$nulls":5},"备注"]
[null,null,"1#","2#","3#","4#","5#","6#"]
["2025.6.28昼间","Leq",56.3,59.8,57.5,54.9,58.8,51,"天气状况：晴； 风速：昼2.3m/s、夜2.0m/s"]
[null,"标准限值",60,60,60,60,60,60]
[null,"达标情况","达标","达标","达标","达标","达标","达标"]
["2025.6.28夜间","Leq",48.7,47.8,42,43.2,45.9,47.4]
[null,"标准限值",50,50,50,50,50,50]
[null,"达标情况","达标","达标","达标","达标","达标","达标"]
["监测点位",null,"厂界",{"$nulls":5},"备注"]
[null,null,"1#","2#","3#","4#","5#","6#"]
["2025.6.28夜间","Lmax（偶发）",53.5,53.2,46.1,50.9,55.4,54.3,"天气状况：晴； 风速：夜2.0m/s"]
[null,"标准限值",60,60,60,60,60,60]
[null,"达标情况","达标","达标","达标","达标","达标","达标"]

{"sheet":"表3","index":2,"n_rows":17,"n_cols":10,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,3],[1,4,1,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[3,0,5,0],[3,1,11,1],[3,2,5,2],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[9,0,11,0],[9,2,11,2],[12,0,16,0],[12,1,16,1],[12,2,16,2]]}
["表3 有组织废气（手工监测）污染物监测原始结果表"]
["监测时间","监测项目","监测点位及指标",null,"监测结果",null,null,"平均值","标准限值","达标情况"]
[{"$nulls":4},"第1次","第2次","第3次"]
["2025.5.19","颗粒物","烧结配料筛分（破碎筛分）排放口","标杆流量（Nm³/h）",226669,213081,218907,{"$f":"AVERAGE(E4:G4)","v":{"v":219552.333333333,"d":"219552"}},"/","/"]
[{"$nulls":3},"实测浓度（mg/m³）",2.5,2.1,2.7,{"$f":"AVERAGE(E5:G5)","v":{"v":2.43333333333333,"d":"2.4"}},10,"达标"]
[{"$nulls":3},"排放速率（kg/h）",0.567,0.447,0.591,0.535,"/","/"]
["2025.5.19",null,"1#烧结配料混料(一次混料)排放口","标杆流量（Nm³/h）",9977,8220,9190,9129,"/","/"]
[{"$nulls":3},"实测浓度（mg/m³）",8.7,9.2,8.1,{"v":8.66666666666667,"d":"8.7"},10,"达标"]
[{"$nulls":3},"排放速率（kg/h）",0.087,0.076,0.074,0.079,"/","/"]
["2025.5.19",null,"2#烧结配料混料(二次混料)排放口","标杆流量（Nm³/h）",2914,3177,3169,{"v":3086.66666666667,"d":"3087"},"/","/"]
[{"$nulls":3},"实测浓度（mg/m³）",8.9,7.2,8.8,8.3,10,"达标"]
[{"$nulls":3},"排放速率（kg/h）",0.026,0.023,0.028,{"v":0.0256666666666667,"d":"0.026"},"/","/"]
["2025.5.20","氟化物","烧结机头","实测氧含量%",15.3,15.5,15.1,{"$f":"AVERAGE(E13:G13)","v":{"v":15.3,"d":"15.30"}},"/","/"]
[{"$nulls":3},"标杆流量（Nm³/h）",860924,786218,788549,811897,"/","/"]
[{"$nulls":3},"实测浓度（mg/m³）",0.25,0.28,0.28,0.27,"/","/"]
[{"$nulls":3},"折算浓度（mg/m³）",0.219,0.255,0.237,0.237,4,"达标"]
[{"$nulls":3},"排放速率（kg/h）",0.215,0.22,0.221,{"v":0.218666666666667,"d":"0.219"},"/","/"]

{"sheet":"表4","index":3,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[3,0,5,0],[3,2,5,2],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[9,0,11,0],[9,2,11,2]]}
["表4 废水（手工监测）污染物监测原始结果表"]
["监测时间","监测项目","监测点位","监测结果",null,null,"平均值","标准限值","达标情况"]
[{"$nulls":3},"第1次","第2次","第3次"]
["2025.5.17","总砷mg/L","烧结脱硫废水","0.001L","0.009L","0.0014L","0.0011L",0.5,"达标"]
[null,"总铅mg/L",null,"0.2L","0.2L","0.2L","0.2L",1,"达标"]
[null,"流量L/s",null,1.5,1.5,1.5,1.5,"/","/"]
["2025.6.24","总砷mg/L","烧结脱硫废水","0.0003L","0.0003L","0.0003L","0.0003L",0.5,"达标"]
[null,"总铅mg/L",null,"0.2L","0.2L","0.2L","0.2L",1,"达标"]
[null,"流量L/s",null,0.8,0.8,0.8,0.8,"/","/"]
["2025.7.11","总砷mg/L","烧结脱硫废水","0.0003L","0.0003L","0.0003L","0.0003L",0.5,"达标"]
[null,"总铅mg/L",null,"0.3L","0.3L","0.3L","0.3L",1,"达标"]
[null,"流量L/s",null,0.1,0.1,0.1,0.1,"/","/"]
[]
["L表示未检出"]