{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["表1","表2","表3","表4"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"表1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":14,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,13]]}
["表1 无组织废气（手工监测）污染物监测原始结果表"]
["序号","生产设施编号/\n无组织排放编号","监测日期","监测地点","监测点位","颗粒物(mg/m3)","标准值(mg/m3)","是否超标","超标原因","测量方法","气温（℃）","气压（kPa）","风速（m/s)","风向"]
[1,"MF0002、MF0003","2025.09.10","厂界无组织","1#",0.238,1,"否","/","重量法",26.4,89.4,1.4,"西南"]
[2,"MF0002、MF0003","2025.09.10","厂界无组织","2#",0.409,1,"否","/","重量法",27.4,89.3,1.3,"西南"]
[3,"MF0002、MF0003","2025.09.10","厂界无组织","3#",0.421,1,"否","/","重量法",27.1,89.3,1.2,"西南"]
[4,"MF0002、MF0003","2025.09.10","厂界无组织","4#",0.377,1,"否","/","重量法",25.7,89.4,1.4,"西南"]
[5,"MF0002、MF0003","2025.09.10","厂界一氧化碳","1#",0.442,10,"否","/","重量法",26.4,89.4,1.4,"西南"]
[6,"MF0002、MF0003","2025.09.10","厂界一氧化碳","2#",0.474,10,"否","/","重量法",27.4,89.3,1.3,"西南"]
[7,"MF0002、MF0003","2025.09.10","厂界一氧化碳","3#",0.476,10,"否","/","重量法",27.1,89.3,1.2,"西南"]
[8,"MF0002、MF0003","2025.09.10","厂界一氧化碳","4#",0.473,10,"否","/","重量法",25.7,89.4,1.4,"西南"]

{"sheet":"表2","index":1,"n_rows":7,"n_cols":10,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,3],[1,4,1,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2]]}
["表2 有组织废气（手工监测）污染物监测原始结果表"]
["监测时间","监测项目","监测点位及指标",null,"监测结果",null,null,"平均值","标准限值","达标情况"]
[{"$nulls":4},"第1次","第2次","第3次"]
["2025.9.10","颗粒物","转炉三次","标杆流量（Nm³/h）",171086,164411,177971,{"$f":"AVERAGE(E4:G4)","v":171156},"/","/"]
[{"$nulls":3},"实测浓度（mg/m³）",4.4,3.6,3.8,{"$f":"AVERAGE(E5:G5)","v":{"v":3.93333333333333,"d":"3.9"}},10,"达标"]
[{"$nulls":3},"排放速率（kg/h）",0.753,0.592,0.676,{"$f":"AVERAGE(E6:G6)","v":{"v":0.673666666666667,"d":"0.674"}},"/","/"]
["2025.9.20","锅炉烟囱","烟气黑度","林格曼黑度级","<1","<1","<1","<1","≤1","达标"]

{"sheet":"表3","index":2,"n_rows":9,"n_cols":7,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,2,1],[1,2,1,5],[1,6,2,6],[3,0,5,0],[3,6,8,6],[6,0,8,0]]}
["表3 噪声监测结果表                                      单位：dB（A)"]
["监测点位",null,"厂界",{"$nulls":3},"备注"]
[null,null,"1#","2#","3#","4#"]
["2025.09.10昼间","Leq",59.4,58.9,58.3,57.5,"天气状况：晴； 风速：昼1.8m/s、夜1.9m/s"]
[null,"标准限值",60,60,60,60]
[null,"达标情况","达标","达标","达标","达标"]
["2025.09.10夜间","Leq",41.7,43.5,44,42.1]
[null,"标准限值",60,60,60,60]
[null,"达标情况","达标","达标","达标","达标"]

{"sheet":"表4","index":3,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,1,4],[3,2,3,4],[4,2,4,4],[5,2,5,4],[6,2,6,4]]}
["表4雨水监测结果表"]
["分析项目单位","单位","监测结果"]
[null,null,"SW-202508075-0816-01-01"]
["化学需氧量","mg/L",46]
["悬浮物","mg/L",14]
["氨氮","mg/L",1.35]
["石油类","mg/L",0.25]