{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["表1","表2","表3","表4"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"表1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":14,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,13]]}
["表1 无组织废气（手工监测）污染物监测原始结果表"]
["序号","生产设施编号/\n无组织排放编号","监测日期","监测地点","监测点位","颗粒物(mg/m3)","标准值(mg/m3)","是否超标","超标原因","测量方法","气温（℃）","气压（kPa）","风速（m/s)","风向"]
[5,null,"2025.9.10","厂界无组织","1#",0.278,1,"否","/","重量法",22.3,90.2,1.4,"西南"]
[6,null,"2025.9.10","厂界无组织","2#",0.439,1,"否","/","重量法",23,90.2,1.3,"西南"]
[7,null,"2025.9.10","厂界无组织","3#",0.439,1,"否","/","重量法",22.7,90.2,1.2,"西南"]
[8,null,"2025.9.10","厂界无组织","4#",0.45,1,"否","/","重量法",22.8,90.2,1.2,"西南"]
[17,null,"2025.9.10","厂界一氧化碳","1#",0.439,10,"否","/","重量法",22.3,90.2,1.4,"西南"]
[18,null,"2025.9.10","厂界一氧化碳","2#",0.473,10,"否","/","重量法",23,90.2,1.3,"西南"]
[19,null,"2025.9.10","厂界一氧化碳","3#",0.474,10,"否","/","重量法",22.7,90.2,1.2,"西南"]
[20,null,"2025.9.10","厂界一氧化碳","4#",0.47,10,"否","/","重量法",22.8,90.2,1.2,"西南"]

{"sheet":"表2","index":1,"n_rows":9,"n_cols":7,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,2,1],[1,2,1,5],[1,6,2,6],[3,0,5,0],[3,6,8,6],[6,0,8,0]]}
["表2 噪声监测结果表"]
["监测点位",null,"厂界",{"$nulls":3},"备注"]
[null,null,"1#","2#","3#","4#"]
["2025.9.10昼间","Leq",58.5,57.4,55.3,56,"天气状况：晴； 风速：昼1.8m/s、夜1.7m/s"]
[null,"标准限值",60,60,60,60]
[null,"达标情况","达标","达标","达标","达标"]
["2025.9.10夜间","Leq",45.1,41.5,42.9,40.5]
[null,"标准限值",50,50,50,50]
[null,"达标情况","达标","达标","达标","达标"]

{"sheet":"表3","index":2,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,3],[1,4,1,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[3,0,13,0],[3,1,13,1],[3,2,3,3],[4,2,4,3],[5,2,7,2],[8,2,10,2],[11,2,13,2],[14,0,24,0],[14,1,24,1],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[16,2,18,2],[19,2,21,2],[22,2,24,2]]}
["表3 有组织废气（手工监测）污染物监测原始结果表"]
["监测时间","监测点位","监测项目及指标",null,"监测结果",null,null,"平均值","标准限值","达标情况"]
[{"$nulls":4},"第1次","第2次","第3次"]
["2025.5.23","轧钢煤烟废气排放口","烟气流量（m³/h）",null,60224,58527,60181,{"$f":"AVERAGE(E4:G4)","v":59644},"/","达标"]
[null,null,"实测氧含量（%）",null,8.6,8.5,8.3,8.5,"/","达标"]
[null,null,"颗粒物","实测浓度（mg/m³）",1.2,1.4,1.6,{"$f":"AVERAGE(E6:G6)","v":1.4},"/","达标"]
[{"$nulls":3},"折算浓度（mg/m³）",1.3,1.5,1.6,{"$f":"AVERAGE(E7:G7)","v":{"v":1.46666666666667,"d":"1.5"}},10,"达标"]
[{"$nulls":3},"排放速率（kg/h）",0.072,0.082,0.096,{"$f":"AVERAGE(E8:G8)","v":{"v":0.0833333333333333,"d":"0.083"}},"/","达标"]
[null,null,"二氧化硫","实测浓度（mg/m³）",7,5,5,6,"/","达标"]
[{"$nulls":3},"折算浓度（mg/m³）",7,55,7,6,50,"达标"]
[{"$nulls":3},"排放速率（kg/h）",0.422,0.293,0.301,0.339,"/","达标"]
[null,null,"氮氧化物","实测浓度（mg/m³）",39,30,23,34,"/","达标"]
[{"$nulls":3},"折算浓度（mg/m³）",41,31,24,32,200,"达标"]
[{"$nulls":3},"排放速率（kg/h）",2.47,1.76,1.38,{"v":1.87,"d":"1.870"},"/","达标"]
["2025.5.20","轧钢空烟废气排放口","烟气流量（m³/h）",null,39548,40376,43775,{"$f":"AVERAGE(E15:G15)","v":41233},"/","达标"]
[null,null,"实测氧含量（%）",null,8.2,8.3,8.2,{"$f":"AVERAGE(E16:G16)","v":{"v":8.23333333333333,"d":"8.2"}},"/","达标"]
[null,null,"颗粒物","实测浓度（mg/m³）",1.3,1,1.1,{"$f":"AVERAGE(E17:G17)","v":{"v":1.13333333333333,"d":"1.1"}},"/","达标"]
[{"$nulls":3},"折算浓度（mg/m³）",1.3,1,1.1,{"$f":"AVERAGE(E18:G18)","v":{"v":1.13333333333333,"d":"1.1"}},10,"达标"]
[{"$nulls":3},"排放速率（kg/h）",0.051,0,0.078,{"$f":"AVERAGE(E19:G19)","v":0.043},"/","达标"]
[null,null,"二氧化硫","实测浓度（mg/m³）",4,4,6,0.046,"/","达标"]
[{"$nulls":3},"折算浓度（mg/m³）",4,4,6,8,50,"达标"]
[{"$nulls":3},"排放速率（kg/h）",0.158,0.162,0.263,0.194,"/","达标"]
[null,null,"氮氧化物","实测浓度（mg/m³）",29,22,16,22,"/","达标"]
[{"$nulls":3},"折算浓度（mg/m³）",29,23,16,23,200,"达标"]
[{"$nulls":3},"排放速率（kg/h）",{"v":1.15,"d":"1.150"},0.888,{"v":0.7,"d":"0.700"},0.913,"/","达标"]

{"sheet":"表4","index":3,"n_rows":23,"n_cols":9,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[3,0,8,0],[3,2,8,2],[9,0,14,0],[9,2,14,2],[15,0,20,0],[15,2,20,2]]}
["表4 废水（手工监测）污染物监测原始结果表"]
["监测时间","监测项目","监测点位","监测结果",null,null,"平均值","标准限值","达标情况"]
[{"$nulls":3},"第1次","第2次","第3次"]
["2025.7.11","总镉mg/L","热轧冷却水排放口","0.05L","0.05L","0.05L","0.05L",0.1,"达标"]
[null,"总铬mg/L",null,0.024,0.021,0.026,0.024,1.5,"达标"]
[null,"六价铬mg/L",null,"0.004L","0.004L","0.004L","0.004L",0.5,"达标"]
[null,"总汞mg/L",null,4e-5,9e-5,6e-5,6e-5,0.05,"达标"]
[null,"总砷mg/L",null,0.0004,"0.0003L","0.0003L","0.0003L",0.5,"达标"]
[null,"总镍mg/L",null,"0.05L","0.05L","0.05L","0.05L",1,"达标"]
["2025.8.25","总镉mg/L","热轧冷却水排放口","0.05L","0.05L","0.05L","0.05L",0.1,"达标"]
[null,"总铬mg/L",null,0.07,0.072,0.066,0.069,1.5,"达标"]
[null,"六价铬mg/L",null,"0.004L","0.004L","0.004L","0.004L",0.5,"达标"]
[null,"总汞mg/L",null,0.00022,0.00013,8e-5,0.00014,0.05,"达标"]
[null,"总砷mg/L",null,0.00039,0.00029,0.00017,0.00028,0.5,"达标"]
[null,"总镍mg/L",null,0.0004,0.0003,0.0003,0.0003,1,"达标"]
["2025.9.20","总镉mg/L","热轧冷却水排放口","0.05L","0.05L","0.05L","0.05L",0.1,"达标"]
[null,"总铬mg/L",null,0.046,0.049,0.054,0.05,1.5,"达标"]
[null,"六价铬mg/L",null,"0.004L","0.004L","0.004L","0.004L",0.5,"达标"]
[null,"总汞mg/L",null,5e-5,8e-5,0.00011,8e-5,0.05,"达标"]
[null,"总砷mg/L",null,0.0005,"0.0003L","0.0003L","0.0003L",0.5,"达标"]
[null,"总镍mg/L",null,"0.05L","0.05L","0.05L","0.05L",1,"达标"]
[]
["L表示未检出"]