{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["表1","表2","表3","表4"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"表1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":14,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,10]]}
["表1 无组织废气（手工监测）污染物监测原始结果表"]
["序号","生产设施编号/\n无组织排放编号","监测日期","监测地点","监测点位","颗粒物(mg/m3)","标准值(mg/m3)","是否超标","超标原因","测量方法","气温（℃）","气压（kPa）","风速（m/s)","风向"]
[1,null,"2025.9.10","厂界","1#",0.224,1,"否","/","重量法",25.1,90.2,1.4,"西南"]
[2,null,"2025.9.10","厂界","2#",0.365,1,"否","/","重量法",26.9,90.2,1.3,"西南"]
[3,null,"2025.9.10","厂界","3#",0.379,1,"否","/","重量法",26.4,90.1,1.2,"西南"]
[4,null,"2025.9.10","厂界","4#",0.332,1,"否","/","重量法",25.1,90.1,1.4,"西南"]
[5,null,"2025.9.10","厂界CO","1#",0.447,10,"否","/","非分散红外法",25.1,90.2,1.4,"西南"]
[6,null,"2025.9.10","厂界CO","2#",0.479,10,"否","/","非分散红外法",26.9,90.2,1.3,"西南"]
[7,null,"2025.9.10","厂界CO","3#",0.478,10,"否","/","非分散红外法",26.4,90.1,1.2,"西南"]
[8,null,"2025.9.10","厂界CO","4#","0481",10,"否","/","非分散红外法",25.1,90.1,1.4,"西南"]

{"sheet":"表2","index":1,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,2,1],[1,2,1,7],[1,8,2,8],[3,0,5,0],[3,8,8,8],[6,0,8,0]]}
["表2 噪声监测结果表                                      单位：dB（A)"]
["监测点位",null,"厂界",{"$nulls":5},"备注"]
[null,null,"1#","2#","3#","4#","5#","6#"]
["2025.9.10昼间","Leq",58.4,57.7,55.2,53.8,55.3,56.1,"天气状况：晴； 风速：昼2.3m/s、夜2.0m/s"]
[null,"标准限值",60,60,60,60,60,60]
[null,"达标情况","达标","达标","达标","达标","达标","达标"]
["2025.9.10夜间","Leq",47.5,44.6,47.4,43.4,43.4,48.3]
[null,"标准限值",50,50,50,50,50,50]
[null,"达标情况","达标","达标","达标","达标","达标","达标"]

{"sheet":"表3","index":2,"n_rows":17,"n_cols":10,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,3],[1,4,1,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[3,0,5,0],[3,1,11,1],[3,2,5,2],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[9,0,11,0],[9,2,11,2],[12,0,16,0],[12,1,16,1],[12,2,16,2]]}
["表3 有组织废气（手工监测）污染物监测原始结果表"]
["监测时间","监测项目","监测点位及指标",null,"监测结果",null,null,"平均值","标准限值","达标情况"]
[{"$nulls":4},"第1次","第2次","第3次"]
["2025.8.25","颗粒物","烧结配料筛分（破碎筛分）排放口","标杆流量（Nm³/h）",206960,204397,200598,{"$f":"AVERAGE(E4:G4)","v":203985},"/","/"]
[{"$nulls":3},"实测浓度（mg/m³）",1.4,1.9,1.2,{"$f":"AVERAGE(E5:G5)","v":1.5},10,"达标"]
[{"$nulls":3},"排放速率（kg/h）",0.29,0.388,0.241,{"v":0.306333333333333,"d":"0.306"},"/","/"]
["2025.8.26",null,"1#烧结配料混料(一次混料)排放口","标杆流量（Nm³/h）",8449,8044,8844,{"v":8445.66666666667,"d":"8446"},"/","/"]
[{"$nulls":3},"实测浓度（mg/m³）",1.2,1.5,1.1,{"v":1.26666666666667,"d":"1.3"},10,"达标"]
[{"$nulls":3},"排放速率（kg/h）",0.01,0.012,0.01,{"v":0.0106666666666667,"d":"0.011"},"/","/"]
["2025.8.25",null,"2#烧结配料混料(二次混料)排放口","标杆流量（Nm³/h）",3068,2838,3022,2976,"/","/"]
[{"$nulls":3},"实测浓度（mg/m³）",3.2,2.5,2.6,2.8,10,"达标"]
[{"$nulls":3},"排放速率（kg/h）",0.01,0.007,0.008,{"v":0.00833333333333333,"d":"0.008"},"/","/"]
["2025.9.05","氟化物","烧结机头","实测氧含量%",16.6,17,16.9,16.83,"/","/"]
[{"$nulls":3},"标杆流量（Nm³/h）",952135,956785,977712,{"$f":"AVERAGE(E14:G14)","v":{"v":962210.666666667,"d":"962211"}},"/","/"]
[{"$nulls":3},"实测浓度（mg/m³）",0.35,0.37,0.37,{"v":0.363333333333333,"d":"0.36"},"/","/"]
[{"$nulls":3},"折算浓度（mg/m³）",0.4,0.46,0.45,{"v":0.436666666666667,"d":"0.437"},4,"达标"]
[{"$nulls":3},"排放速率（kg/h）",0.333,0.354,0.362,{"v":0.349666666666667,"d":"0.350"},"/","/"]

{"sheet":"表4","index":3,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[3,0,5,0],[3,2,5,2],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[9,0,11,0],[9,2,11,2]]}
["表4 废水（手工监测）污染物监测原始结果表"]
["监测时间","监测项目","监测点位","监测结果",null,null,"平均值","标准限值","达标情况"]
[{"$nulls":3},"第1次","第2次","第3次"]
["2025.7.11","总砷mg/L","烧结脱硫废水","0.0003L","0.0003L","0.0003L","0.0003L",0.5,"达标"]
[null,"总铅mg/L",null,0.3,0.3,0.3,0.3,1,"达标"]
[null,"流量L/s",null,0.1,0.1,0.1,0.1,"/","/"]
["2025.8.21","总砷mg/L","烧结脱硫废水","0.0003L","0.0003L","0.0003L","0.0003L",0.5,"达标"]
[null,"总铅mg/L",null,"02",0.2,"0.3L",0.2,1,"达标"]
[null,"流量L/s",null,1.5,1.5,1.5,1.5,"/","/"]
["2025.9.24","总砷mg/L","烧结脱硫废水","0.0003L",0.0005,"0.0003L","0.0003L",0.5,"达标"]
[null,"总铅mg/L",null,"0.2L","0.2L","0.2L","0.2L",1,"达标"]
[null,"流量L/s",null,0.15,0.15,0.15,0.15,"/","/"]
[]
["L表示未检出"]