{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["表1","表2","表3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"表1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":14,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,13]]}
["表1 无组织废气（手工监测）污染物监测原始结果表"]
["序号","生产设施编号/\n无组织排放编号","监测日期","监测地点","监测点位","颗粒物(mg/m3)","标准值(mg/m3)","是否超标","超标原因","测量方法","气温（℃）","气压（kPa）","风速（m/s)","风向"]
[1,"MF0002、MF0003","2025.3.6","炼钢车间","1#",0.808,8,"否","/","重量法",9,89.3,1.4,"南"]
[2,"MF0002、MF0003","2025.3.6","炼钢车间","2#",0.717,8,"否","/","重量法",7,89.3,1.5,"南"]
[3,"MF0002、MF0003","2025.3.6","炼钢车间","3#",0.765,8,"否","/","重量法",7,89.3,1.5,"南"]
[4,"MF0002、MF0003","2025.3.6","炼钢车间","4#",0.774,8,"否","/","重量法",9,89.3,1.4,"南"]
[5,null,"2025.3.6","石灰窑车间","1#",0.782,8,"否","/","重量法",4,89.4,1.7,"南"]
[6,null,"2025.3.6","石灰窑车间","2#",0.714,8,"否","/","重量法",4,89.4,1.7,"南"]
[7,null,"2025.3.6","石灰窑车间","3#",0.636,8,"否","/","重量法",9,89.3,1.4,"南"]
[8,null,"2025.3.6","石灰窑车间","4#",0.699,8,"否","/","重量法",4,89.4,1.7,"南"]
[9,"MF0002、MF0003","2025.3.6","厂界无组织","1#",0.239,1,"否","/","重量法",8,89.3,1.4,"南"]
[10,"MF0002、MF0003","2025.3.6","厂界无组织","2#",0.445,1,"否","/","重量法",7,89.3,1.4,"南"]
[11,"MF0002、MF0003","2025.3.6","厂界无组织","3#",0.449,1,"否","/","重量法",8,89.3,1.4,"南"]
[12,"MF0002、MF0003","2025.3.6","厂界无组织","4#",0.466,1,"否","/","重量法",6,89.3,1.5,"南"]
[13,"MF0002、MF0003","2025.3.6","厂界一氧化碳","1#",0.421,10,"否","/","重量法",7,89.3,1.4,"南"]
[14,"MF0002、MF0003","2025.3.6","厂界一氧化碳","2#",0.429,10,"否","/","重量法",7,89.3,1.6,"南"]
[15,"MF0002、MF0003","2025.3.6","厂界一氧化碳","3#",0.438,10,"否","/","重量法",7,89.3,1.6,"南"]
[16,"MF0002、MF0003","2025.3.6","厂界一氧化碳","4#",0.441,10,"否","/","重量法",7,89.3,1.6,"南"]

{"sheet":"表2","index":1,"n_rows":7,"n_cols":10,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,3],[1,4,1,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2]]}
["表2 有组织废气（手工监测）污染物监测原始结果表"]
["监测时间","监测项目","监测点位及指标",null,"监测结果",null,null,"平均值","标准限值","达标情况"]
[{"$nulls":4},"第1次","第2次","第3次"]
["2025.3.20","颗粒物","转炉三次","标杆流量（Nm³/h）",195244,176278,184253,{"$f":"AVERAGE(E4:G4)","v":{"v":185258.333333333,"d":"185258"}},"/","/"]
[{"$nulls":3},"实测浓度（mg/m³）",5.3,5.8,5.1,{"$f":"AVERAGE(E5:G5)","v":5.4},10,"达标"]
[{"$nulls":3},"排放速率（kg/h）",1.03,1.02,0.94,{"$f":"AVERAGE(E6:G6)","v":{"v":0.996666666666667,"d":"0.997"}},"/","/"]
["2025.3.18","锅炉烟囱","烟气黑度","林格曼黑度级","<1","<1","<1","<1","≤1","达标"]

{"sheet":"表3","index":2,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,2,1],[1,2,1,9],[1,10,2,10],[3,0,5,0],[3,10,8,10],[6,0,8,0],[9,0,10,1],[9,2,9,9],[9,10,10,10],[11,0,13,0],[11,10,16,10],[14,0,16,0]]}
["表3 噪声监测结果表                                      单位：dB（A)"]
["监测点位",null,"厂界",{"$nulls":7},"备注"]
[null,null,"1#","2#","3#","4#","5#","6#","7#","8#"]
["2025.3.6昼间","Leq",54.4,53.7,53.5,51.8,56,57.7,58.4,52.2,"天气状况：晴； 风速：昼1.6m/s、夜2.1m/s"]
[null,"标准限值",60,60,60,60,60,60,60,60]
[null,"达标情况","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标"]
["2025.3.6夜间","Leq",46.5,47.4,46,45.6,46.3,42.9,44.3,47.1]
[null,"标准限值",60,60,60,60,60,60,60,60]
[null,"达标情况","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标"]
["监测点位",null,"厂界",{"$nulls":7},"备注"]
[null,null,"1#","2#","3#","4#","5#","6#","7#","8#"]
["2025.3.6昼间","Lmax（偶发）",60.3,63.5,62.2,58.3,61.1,55.8,64.7,59.3,"天气状况：晴； 风速：夜2.1m/s"]
[null,"标准限值",65,65,65,65,65,65,65,65]
[null,"达标情况","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标"]
["2025.3.6夜间","Lmax（频发）",54.6,49.4,56.8,55.3,52.7,57.6,55.6,58]
[null,"标准限值",60,60,60,60,60,60,60,60]
[null,"达标情况","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标"]